VPRAŠANJE PONUDNIKA ŠT. 9:

Sklop A - poz. 9.006:   
Ali lahko ponudimo hitri ohlajevalnik in šok zamrzovalnik s sledečimi karakteristikami:   
dim. 560x700x514 mm, kapaciteta 3x GN 1/1, izdelan iza nerjavnega jekla razen zunanje zadnje stranice, kapaciteta ohlajanja + 70º na +3ºC 8 kg, kapaciteta zamrzovanja iz + 70º na - 18º 5 kg, vbodna sonda, brez CFC, elektronska komandna plošča, priključna moč 0,59 kW, moč hlajena 0,49 kW.

ODGOVOR:

Spoštovani,

lahko ponudite tudi tak tip hitrega ohlajevalnika in šok zamrzovalnika.